|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
| Глава администрации | |
| муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.К. Ходячих | |
| ( | |
| “31” января 2018 г. | |
| МП |  |

**ИНСТРУКЦИЯ № 3**

**о мерах пожарной безопасности в администрации**

**МО «Холмогойское сельское поселение»**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности в администрации**

**МО «Холмогойское сельское поселение»**

**1. Общие требования**

1.1.1. На­стоя­щая Ин­ст­рук­ция ус­та­нав­ли­ва­ет об­щие тре­бо­ва­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти на тер­ри­то­рии, в зда­ни­ях и со­ору­же­ни­ях при­над­ле­жа­щих администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» (далее - администрация) и яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ной для ис­пол­не­ния все­ми работниками администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение».

Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­нии ин­ст­рук­ции о ме­рах по­жар­ной безо­пас­но­сти, не­сут от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом.

1.1.2. При обес­пе­че­нии по­жар­ной безо­пас­но­сти на­ря­ду с на­стоя­щей Ин­ст­рук­ци­ей сле­ду­ет так­же ру­ко­во­дство­вать­ся стан­дар­та­ми, строи­тель­ны­ми нор­ма­ми и пра­ви­ла­ми, от­рас­ле­вы­ми пра­ви­ла­ми по­жар­ной безо­пас­но­сти и дру­ги­ми ут­вер­жден­ны­ми в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке нор­ма­тив­ны­ми до­ку­мен­та­ми, рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми тре­бо­ва­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти.

1.1.3. Все ра­бот­ни­ки администрации долж­ны до­пус­кать­ся к ра­бо­те толь­ко по­сле про­хо­ж­де­ния про­ти­во­по­жар­но­го ин­ст­рук­та­жа

1.1.4. От­вет­ст­вен­ных за по­жар­ную безо­пас­ность от­дель­ных тер­ри­то­рий, зда­ний, со­ору­же­ний, по­ме­ще­ний, элек­тро­се­тей и т.п. оп­ре­де­ля­ет ру­ко­во­ди­тель администрации.

1.1.5. Пер­со­наль­ная от­вет­ст­вен­ность за обес­пе­че­ние по­жар­ной безо­пас­но­сти в администрации и их струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом воз­ла­га­ет­ся на их ру­ко­во­ди­те­лей.

1.1.6. Долж­но­ст­ные ли­ца администрации в пре­де­лах сво­ей ком­пе­тен­ции не­сут от­вет­ст­вен­ность за вы­пол­не­ние тре­бо­ва­ний дан­ной Ин­ст­рук­ции.

**1.2. Ор­га­ни­за­ци­он­ные ме­ро­прия­тия по обес­пе­че­нию по­жар­ной безо­пас­но­сти**

1.2.1. В администрации при еди­но­вре­мен­ном на­хо­ж­де­нии на эта­же бо­лее 10 че­ло­век долж­ны быть раз­ра­бо­та­ны и на вид­ных мес­тах вы­ве­ше­ны пла­ны (схе­мы) эва­куа­ции лю­дей в слу­чае по­жа­ра, а так­же пре­ду­смот­ре­на сис­те­ма опо­ве­ще­ния лю­дей о по­жа­ре.

Для объ­ек­тов с ноч­ным пре­бы­ва­ни­ем лю­дей в ин­ст­рук­ции долж­ны пре­ду­смат­ри­вать­ся два ва­ри­ан­та дей­ст­вий: в днев­ное и в ноч­ное вре­мя.

1.2.2. Ра­бот­ни­ки администрации, а так­же гра­ж­да­не, на­хо­дя­щие­ся в администрации, обя­за­ны:

- со­блю­дать тре­бо­ва­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти стан­дар­тов, норм и пра­вил, ут­вер­жден­ных в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке, а так­же со­блю­дать и под­дер­жи­вать про­ти­во­по­жар­ный ре­жим; вы­пол­нять ме­ры пре­дос­то­рож­но­сти при поль­зо­ва­нии га­зо­вы­ми при­бо­ра­ми, пред­ме­та­ми бы­то­вой хи­мии, про­ве­де­нии ра­бот с лег­ко­вос­пла­ме­няю­щи­ми­ся (ЛВЖ) и го­рю­чи­ми (ГЖ) жид­ко­стя­ми, дру­ги­ми опас­ны­ми в по­жар­ном от­но­ше­нии ве­ще­ст­ва­ми, ма­те­риа­ла­ми и обо­ру­до­ва­ни­ем; в слу­чае об­на­ру­же­ния по­жа­ра со­об­щить о нем в по­жар­ную ох­ра­ну и при­нять воз­мож­ные ме­ры к спа­се­нию лю­дей, иму­ще­ст­ва и ли­к­ви­да­ции по­жа­ра.

**2. Тре­бо­ва­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти к тер­ри­то­ри­и, зда­ни­ям,**

**по­ме­ще­ни­ям администрации**

**2.1. Со­дер­жа­ние тер­ри­то­рии**

2.1.1. Тер­ри­то­рия администрации в пре­де­лах про­ти­во­по­жар­ных раз­ры­вов ме­ж­ду зда­ния­ми, со­ору­же­ния­ми, а так­же уча­ст­ки, при­ле­гаю­щие к иным по­строй­кам, долж­ны свое­вре­мен­но очи­щать­ся от го­рю­чих от­хо­дов, му­со­ра, та­ры, опав­ших ли­сть­ев, су­хой тра­вы и т.п.

Го­рю­чие от­хо­ды, му­сор и т.п. сле­ду­ет со­би­рать на спе­ци­аль­но вы­де­лен­ных пло­щад­ках в кон­тей­не­ры или ящи­ки, а за­тем вы­во­зить.

2.1.2. Про­ти­во­по­жар­ные раз­ры­вы ме­ж­ду зда­ния­ми и со­ору­же­ния­ми не раз­ре­ша­ет­ся ис­поль­зо­вать под скла­ди­ро­ва­ние ма­те­риа­лов, для сто­ян­ки транс­пор­та и строи­тель­ст­ва (ус­та­нов­ки) зда­ний и со­ору­же­ний.

2.1.3. Дороги, проезды и подъ­езды к зданиям, к водоисточникам, ис­пользуемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, со­держаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О за­кры­тии до­рог или про­ез­дов для их ре­мон­та или по дру­гим при­чи­нам, пре­пят­ст­вую­щим про­ез­ду по­жар­ных ма­шин, не­об­хо­ди­мо не­мед­лен­но со­об­щать в рай­он­ные под­раз­де­ле­ния по­жар­ной ох­ра­ны.

На пе­ри­од за­кры­тия до­рог в со­от­вет­ст­вую­щих мес­тах долж­ны быть ус­та­нов­ле­ны ука­за­те­ли на­прав­ле­ния объ­ез­да или уст­рое­ны пе­ре­ез­ды че­рез ре­мон­ти­руе­мые уча­ст­ки и подъ­ез­ды к во­до­ис­точ­ни­кам.

2.1.4. Не раз­ре­ша­ет­ся ку­ре­ние на тер­ри­то­рии и в по­ме­ще­ни­ях администрации.

2.1.5. Раз­ве­де­ние ко­ст­ров, сжи­га­ние от­хо­дов не раз­ре­ша­ет­ся в пре­де­лах ус­та­нов­лен­ных нор­ма­ми про­ек­ти­ро­ва­ния про­ти­во­по­жар­ных раз­ры­вов, но не бли­же 50 м до зда­ний и со­ору­же­ний. Сжи­га­ние от­хо­дов и та­ры в спе­ци­аль­но от­ве­ден­ных для этих це­лей мес­тах долж­но про­из­во­дить­ся под кон­тро­лем об­слу­жи­ваю­ще­го пер­со­на­ла.

2.1.6. Территория администрации должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

**2.2. Со­дер­жа­ние зда­ния, со­ору­же­ний, по­ме­ще­ний администрации**

2.2.1. Для всех про­из­вод­ст­вен­ных и склад­ских по­ме­ще­ний администрации долж­на быть оп­ре­де­ле­на ка­те­го­рия по­жар­ной опас­но­сти, ко­то­рые над­ле­жит обо­зна­чать на две­рях по­ме­ще­ний.

Око­ло обо­ру­до­ва­ния, имею­ще­го по­вы­шен­ную по­жар­ную опас­ность, сле­ду­ет вы­ве­ши­вать стан­дарт­ные зна­ки (ан­шла­ги, таб­лич­ки) безо­пас­но­сти.

2.2.2. Про­ти­во­по­жар­ные сис­те­мы и ус­та­нов­ки (сред­ст­ва по­жар­ной ав­то­ма­ти­ки, про­ти­во­по­жар­ные две­ри, дру­гие за­щит­ные уст­рой­ст­ва.) по­ме­ще­ний, зда­ний и со­ору­же­ний долж­ны по­сто­ян­но со­дер­жать­ся в ис­прав­ном ра­бо­чем со­стоя­нии.

Не до­пус­ка­ет­ся ус­та­нав­ли­вать ка­кие-ли­бо при­спо­соб­ле­ния, пре­пят­ст­вую­щие нор­маль­но­му за­кры­ва­нию про­ти­во­по­жар­ных две­рей (уст­ройств).

2.2.3. Не раз­ре­ша­ет­ся про­во­дить ра­бо­ты на обо­ру­до­ва­нии которое может при­вес­ти к по­жа­ру, а так­же при от­клю­чен­ных кон­троль­но-из­ме­ри­тель­ных при­бо­рах, обес­пе­чи­ваю­щих кон­троль за­дан­ных ре­жи­мов тем­пе­ра­ту­ры, дав­ле­ния и дру­гих, рег­ла­мен­ти­ро­ван­ных ус­ло­вия­ми безо­пас­но­сти, па­ра­мет­ров.

2.2.4. Об­ра­бо­тан­ные (про­пи­тан­ные) в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­тив­ны­ми тре­бо­ва­ния­ми де­ре­вян­ные кон­ст­рук­ции и тка­ни по ис­те­че­нии сро­ков дей­ст­вия об­ра­бот­ки (про­пит­ки) и в слу­чае по­те­ри ог­не­за­щит­ных свойств со­ста­вов долж­ны об­ра­ба­ты­вать­ся (про­пи­ты­вать­ся) по­втор­но.

Со­стоя­ние ог­не­за­щит­ной об­ра­бот­ки (про­пит­ки) долж­но про­ве­рять­ся не ре­же двух раз в год.

2.2.5. При пе­ре­пла­ни­ров­ке по­ме­ще­ний, из­ме­не­нии их функ­цио­наль­но­го на­зна­че­ния или ус­та­нов­ке но­во­го тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния долж­ны со­блю­дать­ся про­ти­во­по­жар­ные тре­бо­ва­ния дей­ст­вую­щих норм строи­тель­но­го и тех­но­ло­ги­че­ско­го про­ек­ти­ро­ва­ния.

2.2.6. В по­ме­ще­ни­ях зда­ния администрации за­пре­ща­ет­ся:

Пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, электрооборудованием и электроприборами. Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.

Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на  путях эвакуации.

Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических сис­тем противопожарной защиты (авто­матической пожарной сигнализации, системы оповещения и уп­равления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической по­жарной сигнализации в результате перепланировки допуска­ется только при дополнительной за­щите объемов помещений, исключен­ных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями соответственно;

за­гро­мо­ж­дать ме­бе­лью, обо­ру­до­ва­ни­ем и дру­ги­ми пред­ме­та­ми две­ри и вы­хо­ды на на­руж­ные эва­куа­ци­он­ные ле­ст­ни­цы;

про­во­дить убор­ку по­ме­ще­ний с при­ме­не­ни­ем ЛВЖ и ГЖ, а так­же про­из­во­дить ото­гре­ва­ние за­мерз­ших труб па­яль­ны­ми лам­па­ми и дру­ги­ми спо­со­ба­ми с при­ме­не­ни­ем от­кры­то­го ог­ня;

ос­тав­лять не­уб­ран­ным про­мас­лен­ный об­ти­роч­ный ма­те­ри­ал;

устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, ут­вержденных в установленном поряд­ке;

2.2.7. На­руж­ные по­жар­ные ле­ст­ни­цы и ог­ра­ж­де­ния на кры­шах (по­кры­ти­ях) зда­ний и со­ору­же­ний долж­ны со­дер­жать­ся в ис­прав­ном со­стоя­нии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

**2.3. Пу­ти эва­куа­ции**

2.3.1. При эксплуатации эвакуа­ционных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасно­сти (в том числе по освещенности, ко­личеству, размерам и объемно-пла­нировочным решениям эвакуацион­ных путей и выходов, а также по нали­чию на путях эвакуации знаков пожар­ной безопасности).

2.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать лю­дям, находящимся внутри здания (со­оружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

2.3.3. За­пре­ща­ет­ся:

* загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, кори­доры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери,) различными материалами, изделия­ми, оборудованием, производствен­ными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
* устраивать на путях эвакуации по­роги (за исключением порогов в двер­ных проемах);
* применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестнич­ных площадок на путях эвакуации.

**3.**  **Тре­бо­ва­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти к сис­те­мам ото­пле­ния****и вен­ти­ля­ции**

3.1. Пе­ред на­ча­лом ото­пи­тель­но­го се­зо­на ото­пи­тель­ные при­бо­ры и сис­те­мы долж­ны быть про­ве­ре­ны и от­ре­мон­ти­ро­ва­ны. Не­ис­прав­ные ото­пи­тель­ные при­бо­ры к экс­плуа­та­ции не до­пус­ка­ют­ся.

**4. Со­дер­жа­ние се­тей про­ти­во­по­жар­но­го во­до­снаб­же­ния**

4.1. У во­до­емов, а так­же по на­прав­ле­нию дви­же­ния к ним долж­ны быть ус­та­нов­ле­ны со­от­вет­ст­вую­щие ука­за­те­ли (объ­ем­ные со све­тиль­ни­ком или пло­ские, вы­пол­нен­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем све­то­от­ра­жаю­щих по­кры­тий). На них долж­ны быть чет­ко на­не­се­ны циф­ры, ука­зы­ваю­щие рас­стоя­ние до во­до­ис­точ­ни­ка.

4.2. При на­ли­чии на тер­ри­то­рии администрации или вбли­зи его (в ра­диу­се 200 м) ес­те­ст­вен­ных или ис­кус­ст­вен­ных во­до ­ис­точ­ни­ков (ре­ки) к ним долж­ны быть уст­рое­ны подъ­ез­ды с пло­щад­ка­ми (пир­са­ми) из твер­дых по­кры­тий раз­ме­ра­ми не ме­нее 12х12 м для ус­та­нов­ки по­жар­ных ав­то­мо­би­лей и за­бо­ра во­ды в лю­бое вре­мя го­да.

Под­дер­жа­ние в по­сто­ян­ной го­тов­но­сти ис­кус­ст­вен­ных во­до­емов, подъ­ез­дов к во­доис­точ­ни­кам и во­до­за­бор­ных уст­ройств воз­ла­га­ет­ся на администрацию.

**5. Со­дер­жа­ние ус­та­но­вок по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции и по­жа­роту­ше­ния****, опо­ве­ще­ния лю­дей о по­жа­ре и управ­ле­ния эва­куа­ци­ей**

5.1. Ус­та­нов­ки по­жар­ной ав­то­ма­ти­ки долж­ны на­хо­дить­ся в ис­прав­ном со­стоя­нии и по­сто­ян­ной го­тов­но­сти, со­от­вет­ст­во­вать про­ект­ной до­ку­мен­та­ции.

Пе­ре­вод ус­та­но­вок с ав­то­ма­ти­че­ско­го пус­ка на руч­ной не до­пус­ка­ет­ся, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ого­во­рен­ных в нор­мах и пра­ви­лах.

5.2. Сис­те­мы опо­ве­ще­ния о по­жа­ре долж­ны обес­пе­чи­вать в со­от­вет­ст­вии с пла­на­ми эва­куа­ции пе­ре­да­чу сиг­на­лов опо­ве­ще­ния од­но­вре­мен­но по все­му зда­нию (со­ору­же­нию) или вы­бо­роч­но в от­дель­ные его час­ти (эта­жи).

По­ря­док ис­поль­зо­ва­ния сис­тем опо­ве­ще­ния дол­жен быть оп­ре­де­лен в ин­ст­рук­ци­ях по их экс­плуа­та­ции и в пла­нах эва­куа­ции с ука­за­ни­ем лиц, ко­то­рые име­ют пра­во при­во­дить сис­те­мы в дей­ст­вие.

5.3. В зда­ни­ях, где не тре­бу­ют­ся тех­ни­че­ские сред­ст­ва опо­ве­ще­ния лю­дей о по­жа­ре, ру­ко­во­ди­тель объ­ек­та дол­жен оп­ре­де­лить по­ря­док опо­ве­ще­ния лю­дей о по­жа­ре и на­зна­чить от­вет­ст­вен­ных за это лиц.

**6. По­ря­док дей­ст­вий при по­жа­ре**

6.1. Ка­ж­дый работник администрации при об­на­ру­же­нии по­жа­ра или при­зна­ков го­ре­ния (за­дым­ле­ние, за­пах га­ри, по­вы­ше­ние тем­пе­ра­ту­ры и т.п.) обя­зан:

- не­мед­лен­но со­об­щить об этом по те­ле­фо­ну в по­жар­ную ох­ра­ну (при этом не­об­хо­ди­мо на­звать ад­рес объ­ек­та, ме­сто воз­ник­но­ве­ния по­жа­ра, а так­же со­об­щить свою фа­ми­лию);

- при­нять по воз­мож­но­сти ме­ры по эва­куа­ции лю­дей, ту­ше­нию по­жа­ра и со­хран­но­сти ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей.

6.2. Ру­ко­во­ди­тель объ­ек­та (дру­гое долж­но­ст­ное ли­цо), при­быв­ший к мес­ту по­жа­ра, обя­зан:

- про­дуб­ли­ро­вать со­об­ще­ние о воз­ник­но­ве­нии по­жа­ра в по­жар­ную ох­ра­ну и по­ста­вить в из­вест­ность вы­ше­стоя­щее ру­ко­во­дство;

- в слу­чае уг­ро­зы жиз­ни лю­дей не­мед­лен­но ор­га­ни­зо­вать их спа­са­ние, ис­поль­зуя для это­го имею­щие­ся си­лы и сред­ст­ва;

- при не­об­хо­ди­мо­сти от­клю­чить элек­тро­энер­гию (за ис­клю­че­ни­ем сис­тем про­ти­во­по­жар­ной за­щи­ты), пре­кра­тить все ра­бо­ты в зда­нии кро­ме ра­бот, свя­зан­ных с ме­ро­прия­тия­ми по ли­к­ви­да­ции по­жа­ра;

- уда­лить за пре­де­лы опас­ной зо­ны всех ра­бот­ни­ков, не уча­ст­вую­щих в ту­ше­нии по­жа­ра;

- осу­ще­ст­вить об­щее ру­ко­во­дство по ту­ше­нию по­жа­ра (с уче­том спе­ци­фи­че­ских осо­бен­но­стей объ­ек­та) до при­бы­тия под­раз­де­ле­ния по­жар­ной ох­ра­ны;

- обес­пе­чить со­блю­де­ние тре­бо­ва­ний безо­пас­но­сти ра­бот­ни­ка­ми, при­ни­маю­щи­ми уча­стие в ту­ше­нии по­жа­ра;

- од­но­вре­мен­но с ту­ше­ни­ем по­жа­ра ор­га­ни­зо­вать эва­куа­цию и за­щи­ту ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей;

- ор­га­ни­зо­вать встре­чу под­раз­де­ле­ний по­жар­ной ох­ра­ны и ока­зать по­мощь в вы­бо­ре крат­чай­ше­го пу­ти для подъ­ез­да к оча­гу по­жа­ра.

6.3. По при­бы­тии по­жар­но­го под­раз­де­ле­ния ру­ко­во­ди­тель объ­ек­та (или ли­цо его за­ме­щаю­щее) обя­зан про­ин­фор­ми­ро­вать ру­ко­во­ди­те­ля ту­ше­ния по­жа­ра о кон­ст­рук­тив­ных и тех­но­ло­ги­че­ских осо­бен­но­стях объ­ек­та, при­ле­гаю­щих строе­ний и со­ору­же­ний, ко­ли­че­ст­ве и по­жа­ро­опас­ных свой­ст­вах хра­ни­мых и при­ме­няе­мых ве­ществ, ма­те­риа­лов, из­де­лий и дру­гих све­де­ни­ях не­об­хо­ди­мых для ус­пеш­ной ли­к­ви­да­ции по­жа­ра, а так­же ор­га­ни­зо­вы­вать при­вле­че­ние сил и средств объ­ек­та к осу­ще­ст­в­ле­нию не­об­хо­ди­мых ме­ро­прия­тий, свя­зан­ных с ли­к­ви­да­ци­ей по­жа­ра и пре­ду­пре­ж­де­ни­ем его раз­ви­тия.

**7. Правила применения и использование огнетушителей**

7.1. Работники администрации должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями.

Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть свободным.

Руководство администрации обязано требовать от всех работников и посетителей соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо следить за правильной эксплуатацией электрооборудования, электроприборов и электроосвещения.

Электроснабжение помещений по окончании рабочего дня обесточивается на электрощите.

7.2. Правила пользования первичными средствами тушения пожаров:

**Пенные огнетушители**

Предназначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть вверх на 180 до отказа рукоятку, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

**Углекислотные огнетушители**

Предназначены для тушения возгораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОРУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

**Порошковые огнетушители**

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В, ценных материалов и возгораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

**Внутренние пожарные краны**

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

**Асбестовое полотно, войлок (кошма)**

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

**Песок**

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

**8. Обязанности и действия персонала при возникновении пожара.**

При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»:

– адрес объекта;

– место и причину возникновения пожара;

– есть ли опасность для людей;

– телефон для связи;

– назвать свою фамилию.

Сообщить руководству администрации, персоналу и посетителям о пожаре.

Принять меры по эвакуации людей.

При необходимости отключить электроэнергию.

Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара.

При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания (закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу покинуть задымленное помещение.

По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и другими имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации материальных ценностей.

Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту пожара, предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении.

Каждый работник администрации обязан изучить и знать схему эвакуации при пожаре, уметь пользоваться огнетушителями.

8.1. **Пожарные ситуации.**

Пожар: крики, паника в общественных местах.

Паника (безотчетный страх) – это психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящихся избежать опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а люди поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется способность правильно воспринимать и оценивать обстановку.

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и крайней степени полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и выполнять команды.

Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее убежать от реальной или мнимой опасности.

Крики «Пожар!» и паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть горящее помещение, скапливаются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, однако они сами препятствуют собственной эвакуации, испытывая безотчетный страх и заражая им других, поэтому нуждаются в руководстве их действиями.

Ваши действия:

1. Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за руку.

2. Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).

3. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что это кто-то сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется возможность справиться с огнем, потушите пожар с помощью находящихся рядом людей, используя средства пожаротушения и подручные средства; немедленно оповестите об этом окружающих, чтобы успокоить людей.

4. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п.; дышите через носовой платок или рукав одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

5. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей младшего возраста, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения их в чувство дайте пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

6. Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь на пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на плечи.

7. Если вы находитесь в многоэтажном здании, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти наружу отступите в не занятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи пожарных. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «скорую помощь».

**Действия при пожаре в администрации.**

Пожар и возгорание может произойти при:

– размещении электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным конструкциям;

– одновременном включении в одну розетку большого числа электроприборов (не увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);

– коротком замыкании электропроводов (если они намокли, скручены или прибиты гвоздями, проклеены обоями);

Что никогда не нужно делать при пожаре – это бороться с пламенем самостоятельно, не вызывая пожарных! Если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару.

Ваши действия:

1. Немедленно вызовите сами или через других работников пожарных. Сообщите о пожаре непосредственному руководителю.

2. Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью других работников тушить пожар подручными средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию в помещении (автомат). Помните: легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью, песком, даже землей из цветочного горшка.

Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. При необходимости открыть или выбить дверь в горящую комнату прикройте руками лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло вырвавшимся пламенем.

3. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью работников поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня. Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара и сообщите им о наличии людей в горящем помещении.

При невозможности эвакуации через лестничные марши используйте балконную пожарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и криками или другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно перебраться на соседний балкон – это опасно!

**Действия при пожаре на складе, подвале, чердаке.**

Наиболее частые причины пожаров в подсобных помещениях:

– использование работниками спичек, свечей при осмотре кладовых и чердаков;

– короткое замыкание электропроводов при их намокании в результате протечки крыш или затоплении водой подвалов;

– неправильное хранение и неосторожное обращение с горючими жидкостями, аэрозольными упаковками и захламление кладовых ненужными вещами, макулатурой;

– отогревание открытым огнем (паяльной лампой, факелом) замерзших труб, проведение ремонтных сварочных работ без принятия мер безопасности.

Ваши действия:

1. Немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите работникам и вместе с ними постарайтесь не дать распространиться огню, используя пожарные краны с рукавами и подручные средства. 80% пострадавших на пожаре задыхается от дыма и выделяющихся при горении ядовитых веществ, поэтому не пытайтесь прорываться через задымленные лестницы на улицу при загорании кладовых и подвалов. Если вы не заняты тушением, оставайтесь в офисе до прибытия пожарных, криками и размахиванием яркими тканями привлекайте из окна или с балкона внимание прохожих.
2. Если двери подвала, чердака заперты, свяжитесь по телефону с инспектором ЕДДС для вызова техника-смотрителя с ключами или взломайте дверь сами. Включите систему дымоудаления в коридоре, чтобы создать подпор воздуха, сдерживающий распространения огня по этажам. Не разбивайте окна на площадках, чтобы сквозняк не раздувал пламя.
3. При обнаружении лиц, по вине которых произошло возгорание, с помощью работников задержите их и вызовите милицию.

**Действия при пожаре во дворе.**

1. Немедленно позвоните в пожарную охрану и в милицию, сообщите о случившемся. Вместе с другими работниками постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. Если владельцев автомобилей нет на месте, поливайте автомобили для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим.
2. Используйте для тушения поливальные шланги, ведра с водой, песок, огнетушители, помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости неэффективно. Не забывайте и о своей безопасности.
3. Освободите внутридворовые дороги для проезда пожарных машин, не допускайте возникновения паники. Попросите работников закрыть окна и форточки. После ликвидации пожара вместе с работниками очистите и приведите в порядок территорию.
4. Не разводите во дворе костры для сжигания старой мебели, тары, мусора, опавших листьев, тополиного пуха. При невозможности вывоза мусора, производите сжигание на открытом, очищенном от травы месте, приготовив огнетушители, песок, поливочные шланги.

|  |  |
| --- | --- |
| Инструкцию составила |  |
| Ведущий специалист администрации | |
| муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Х. Сабитова | |